附件2：

**学生宿舍安全须知**

为切实做好学生宿舍用电及防火安全工作，保障广大同学人身及财物安全,现根据学校相关文件规定，制定学生宿舍安全须知如下，望广大同学自觉遵照执行。

一、**不在学生宿舍内保存、使用各种形式接口的热得快、电热褥（毯）、电炉子、电吹风、电热杯、电饭锅、电暖气、拉直板、暖手宝、卷发器等各类违章电器。不在宿舍和使用存放管制刀具。**这些电器都是靠电阻值较大的材料发热来获得热量，耗电量高，会造成电线发热，橡皮绝缘体软化，时间一长，超负荷运转就会使绝缘体老化甚至燃烧，从而引起火灾。

**二、不购买和使用质量不合格的插座、充电器等三无产品。**购买电器产品时务必认准安全标志、出厂证明和检验合格证。**不私拉电线、乱接灯头、插座。**因为电线和插头、插座多重连接，容易导致接触不良，接触不良容易产生电火花，如遇可燃物，就会引发失火；电源线、插座不要埋在被褥下面，如果电线发热造成绝缘层起火，后果不堪设想。

**三、不在没有人的情况下使用充电设备。**手机电池、数码设备、笔记本电脑、剃须刀等充电过程中，由于充电器长时间蓄热，热量又散不出去，容易发生火灾。因而，宿舍无人时必须将电脑、手机、充电器等用电器断电并将插头从插座上拔下。**严禁在宿舍内给电动车电池充电，严禁私拉电线给电动车充电；照明灯要做到人走灯灭。**

**四、不在宿舍内增加影响消防疏散的桌椅、健身器材等物品，不拉挂床围。**宿舍内空间有限，私自增加设施容易造成疏散通道拥堵，一旦发生突发事件影响疏散逃生。床围拉挂时为垂立状态，如果起火极易燃烧且会对床围内人员形成包裹，造成极大安全隐患。

**五、不在宿舍内使用、保存各种炉具（酒精炉、煤油炉、液化气炉等），不在宿舍内存放酒精、烟花爆竹等易燃易爆危险品和各种油类物品。**这些易燃液体，燃点低，极易发生火灾，如有滴漏，一个烟头就可起火或爆炸。

**六、不在宿舍楼内抽烟。**烟头的火源虽小，但表面温度为200-300摄氏度，其中心温度可达700-800摄氏度，而纸张、棉花、木材、涤纶、纤维等一般可燃物的燃点为130-140摄氏度，烟头扔到上面极易引起火灾。

**七、不在宿舍区内焚烧物品，不向楼下扔掷烟头等火种，宿舍阳台不要堆积杂物。**个别同学整理废弃物，特别是想要扔掉的一些信件，切勿将它们放在宿舍内、楼道内或厕所内焚烧，容易引起火灾。个别同学乱扔烟头，一旦掉到下面宿舍阳台，如阳台有可燃物，易造成失火。

**八、不私自动用宿舍楼内的消防设施，要熟悉楼内的消防疏散通道和逃生出口。**万一发生火灾，在火势较小且可控的情况下，请按消防栓、灭火器使用方法进行灭火和自救，当火势危及学生人身安全时，首先要保证生命安全，保持镇静，有序逃生。**宿舍楼梯、走廊、大厅等公共区域不准摆放电动车、自行车、鞋架等私人物品，集线桥架周围不堆放私人物品，废弃物品做到及时有效清理，确保消防疏散通道、安全出口畅通。**

**九、要认真学习和掌握火场逃生常识。**宿舍内一旦发现火情，一定要保持镇定，按以下要点及时逃生，以免受到不应有的伤害。

1、发生火灾后，选择最近的逃生出口，逃生时不贪恋财物，确保生命安全，出来后不可再返回火场，要及时拨打校园110报警电话（58957110）或119火警电话。

2、逃离火场的路上遇有浓烟烈火时，有条件的应把自己的衣服淋湿，再找一块湿毛巾捂住口鼻，可以起到隔热滤毒的作用。

3、在有浓烟的情况下，采用低姿势撤离，视线不清时，手摸墙壁迅速撤离。

4、身上着火可以采取在地上打滚的方式灭火。

5、楼道内烟雾过浓，无法脱离时，应利用窗户阳台，拴上绳索（可用床单撕成布条，系成绳索）逃生。

6、上述情况不具备时，千万不要盲目跳楼，应用电话、呼喊、敲打、打电筒、挥衣物等方式积极向外发出求救信号，等待救援。

**十、高度重视宿舍用电及防火安全，克服麻痹大意和侥幸思想。**希望所有的同学凡事从自身做起，把防火的意识牢记于心，从保护同学、学校以及自己的生命财产安全出发，切实防范和杜绝火灾事故的发生。对于危害公共安全及个人安全的行为欢迎大家向学生宿舍管理中心(58957245)及保卫处消防科(58957184)举报。

学生工作处、保卫处、后勤保障处

二〇二一年六月